                                              Camaro SS 2009 v.2

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                                        <<<СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ>>>

ЗАПРЕЩЕНО КОНВЕРТИРОВАТЬ МОДЕЛЬ В ДРУГИЕ ИГРЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА!
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДЕЛЬ ИЛИ ЕЁ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ В СВОИХ ЦЕЛЯХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА!
ЗАПРЕЩЕНО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МОДЕЛЬ И ТЕКСТУРЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА!
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДЕЛЬ ИЛИ ТЕКСТУРЫ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА!
ЗАПРЕЩЕНО ВНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АРХИВ С МОДЕЛЬЮ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА!
                                              
                                                <<< О Сamaro >>>
Двигатель V8 оснастили механическим нагнетателем Magnuson. В сочетании с прямоточной выхлопной 
системой Corsa из нержавеющей стали, модифицированным впуском и выпуском, а также новыми 
настройками электронных «мозгов» это позволило повысить мощность агрегата до 562 л.с. 
Заряженный Chevrolet Camaro SS разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, 
а четверть мили с места проходит за 11,7 секунды (на специальных драговых шинах).

                                         <<<УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ>>>

В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ С МОМЕНТА РЕЛИЗА МОДЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВОМ ДЛЯ САЙТА http://gtaiv-blc.ru/, ПО 
ИСТЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА МОДЕЛЬ РАЗРЕШАЕТСЯ СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯТЬ В СЕТИ, НО ТОЛЬКО
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ, УКАЗАННЫХ НИЖЕ:

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ МОДЕЛИ НЕОБХОДИМО:

-Убедиться, что срок эксклюзивности истек
-Размещать модель только в исходном виде, без изменения содержимого архива
-Указать автора(ов) модели, его(их) email и адрес сайта (http://gtaiv-blc.ru/)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ МОДЕЛИ ОТ УЧАСТНИКОВ BLC ЗАГРУЖЕННЫЕ ТОЛЬКО С http://gtaiv-blc.ru/,
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЧТО МОДЕЛИ БУДУТ КОРРЕКТНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ!

                                        <<<Доработано>>>

1. Немного переделан передний бампер
2. Добавлены ангельские глазки
3. Исправлен косяк со спидометром 
4. Несколько версий тонировки
5. Есть версия без металлика
6. Более удобный вид для стрельбы из авто
7. Доработана грязь и немного поправлен металлик
8. Доработан капот
9. Есть версия с горящими поворотниками

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

                                          <<<АВТОРЫ>>>


DrDiesel
email: from-dr.diesel@mail.ru
сайт: http://gtaiv-blc.ru/


                                                                            



-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


                                        <<<УСТАНОВКА МОДЕЛИ>>>

Установка производится с помощью Spark IV или Open IV, а так же стандартным "блокнотом"

-Откройте с помощью Spark IV или Open IV файл vehicles.img
-Найдите модель и сделайте Export соответствующих файлов в vehicles.img
-Найдите нужную Вам модель, нажимайте Import и выбирайте нужные файлы с расширением wdt и wft
-Замените стандартные строки строками из файла readme.txt, в соответствующих файлах:

[VEHICLES]

dukes,		dukes,		car,		DUKES,		CAVCADE,	VEH@LOW,	VEH@LOW_LE2_RI2,	100,	999,		0.2755,	0.2755,		0.5	5,	1.0	,2,	sports

[HANDLING]

DUKES        1200.0  6.5   85   0.0 -0.1  -0.45   	0.1  6  0.24  1.0 280.0 0.3 0.6  0.7  35.0   		1.50 1.25 12.5 0.12 0.48   		2.4  1.6  1.6  0.10 -0.12 0.0  0.5   		1.0 1.0 0.6 1.5   	0.0  60000   		40440010   	1   				1

Установка завершена.

АВТОР НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ МОДЕЛИ! 
МОДЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ РАБОТОСПОСОБНА ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ЗАМЕНЫ ВСЕХ ФАЙЛОВ И НАСТРОЕК!

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Copyright © 2010 BLC, DrDiesel. Все права защищены.